Description - CU/PVC/CTS/PVC 0.6/1kV LV Control Cable Refer To IEC 60502-1 (Core-3C1, Drum Size L\*W\*H- 1200\*750\*1200)

- CU/PVC/CTS/PVC 0.6/1kV LV Control Cable Refer to IEC 60502-1 (Core- 2C1, Drum Size L\*W\*H- 1200\*750\*1200)

- CU/PVC/PVC 0.6/1kV LV Control Cable Refer to IEC 60502-1 (Core-3C3.5+1C2, Drum Size L\*W\*H-1400\*850\*1400)

- CU/PVC/PVC 0.6/1kV LV Control Cable Refer To IEC 60502-1 (Core-2C3.5+1C2, Drum Size L\*W\*H- 1400\*850\*1400)

- CU/PVC/PVC 0.6/1kV LV Control Cable Refer to IEC 60502-1 (Core-7C1.25, Drum Size L\*W\*H- 1400\*850\*1400)

- CU/PVC/PVC 0.6/1kV LV Control Cable Refer to IEC 60502-1 (Core-5C2, Drum Size L\*W\*H- 1300\*850\*1300)

-CU/PVC/PVC 0.6/1kV LV Control Cable Refer to IEC 60502-1 (Core-5C3.5, Drum Size L\*W\*H- 1400\*850\*1400)

UOM- PCS

AREA- GP FARM